附件：

**潍坊市益都中心医院救护车采购项目**

**采购文件**

**采 购 人：潍坊市益都中心医院**

**2022年7月**

**目 录**

**第一章 采购公告**

**第二章 采购须知前附表和采购须知**

**第三章 项目内容及要求**

**第四章 合同文件格式**

**第五章 响应文件格式**

**第六章 评审办法**

**第一章 采购公告**

一、项目名称：潍坊市益都中心医院救护车采购项目

二、招标内容及投标人资格要求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算**  **（万元）** | **数量（台）** | **投标人资格要求** |
| 潍坊市益都中心医院救护车采购项目 | 300 | 10 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；  2、具有承揽本项目的能力；  3、本项目不接受联合体。 |

三、获取招标文件：

1、获取时间：2022年7月27日9时00分至2022年7月27日17时00分（北京时间，法定节假日除外）。

2、获取地点：网站链接自行获取。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2022年7月28日9时30分（北京时间）

2、地点：潍坊市益都中心医院新院区四号楼六楼第五会议室

五、联系方式

招标人：潍坊市益都中心医院

地址：青州市将军山路5168号

联系人：王主任

联系电话：0536-3567805

**第二章 采购须知前附表和采购须知**

**一、须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **说明和要求** |
| 1 | 项目名称 | 潍坊市益都中心医院救护车采购项目 |
| 2 | 采购内容 | 详见“第三章 项目内容及要求” |
| 3 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 4 | 供应商资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；  2、具有承揽本项目的能力；  3、本项目不接受联合体。 |
| 5 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 6 | 有效期 | 90日历天 |
| 7 | 响应文件份数 | **1、纸质版响应文件：正本1份，副本4份。**  **2、响应文件电子版密封方式：U盘由供应商自行准备，密封完好。**  **3、响应文件电子版与响应文件纸质版一并递交，无论成交与否，所有响应文件概不退还。** |
| 8 | 响应文件递交截止时间及递交地点 | 响应文件递交截止时间：2022年7月28日09时30分，逾期则不予受理。  响应文件递交地点：潍坊市益都中心医院新院区会议室。 |
| 9 | 投标时间及  地点 | 时间：2022年 7 月28日09时30分，逾期则不予受理。  地点：潍坊市益都中心医院新院区会议室。 |
| 10 | 成交原则 | 综合评审、合理定标，不保证最低价成交。 |
| 11 | 预算 | **300万元。注：每轮报价均不得高于预算，否则所投标包按响应无效处理。** |
| 12 | 质保期 | 底盘车三年或六万公里，先到一项为准；改装部分及车载设备质保一年。 |
| 13 | 付款方式 | 合同生效后5日内，乙方向甲方交纳合同金额5%的履约保证金；车辆验收合格后，甲方5个工作日内一次性支付100%合同款；合同签订之日起一年后，无质量问题，甲方退还乙方履约保证金。 |

**二、采购须知**

**A总则**

**1、适用范围**

1.1本采购文件仅适用于潍坊市益都中心医院救护车采购项目。

**2、定义**

2.1“采购人”系指采购本项目的潍坊市益都中心医院。

2.2 “供应商”系指符合本项目采购文件中要求的资格条件、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相关规定，并提交响应文件的单位。

**3、合格的供应商**

3.1符合本文件规定的供应商为合格的供应商，成交签订合同后为乙方。

3.2 供应商应提供令采购人满意的资格文件，以证明其符合合格条件和具有履行合同的能力，为此所提交的资格文件应包括以下资料：

3.2.1营业执照；

3.2.2法定代表人资格证明书；

3.2.3法定代表人授权委托书；

3.2.4信用承诺书；

3.2.5符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书；

注：以上3.2.1—3.2.5项证件为资格后审必备条件，供应商应在提交投标截止时间前一并上传提交，否则按无效响应处理。所有资格资质证明材料须按要求提供且真实可靠，否则对其作无效文件处理，所产生的任何后果由供应商自行承担。

供应商借用他人资质或资格骗取成交的，成交无效；有违法所得的，没收其违法所得，并取消供应商及借出资格单位三年内在采购人处采购项目的资格。

**B、采购文件说明**

**4、采购文件的组成**

4.l**采购**文件包括下列内容：

第一章 采购公告

第二章 采购须知前附表和采购须知

第三章 项目内容及要求

第四章 合同文件格式

第五章 响应文件格式

第六章 评审办法

4.2 除4.1内容外，在提交响应文件截止时间前，采购人发出的对采购文件的澄清或修改内容，均为采购文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

4.3 供应商获取采购文件后，应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按采购文件要求提交全部资料，或响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应文件有可能被拒绝。

**5、采购文件的修改**

5.1采购文件发出后，在响应文件提交截止日期前，采购人可对采购文件进行必要的澄清、修改或补充通知。

5.2采购文件的澄清、修改、补充等内容均以公告形式明确的内容为准。当采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容方面表述不一致时，以最后发出的答疑及澄清文件为准。

5.3为使供应商在编制响应文件时有充分的时间对采购文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长提交响应文件的截止日期，具体时间将在采购文件的修改、补充通知中予以明确。

5.4本采购文件的解释权归采购人所有。

**6、保证金**

无。

**7、报价**

7.1**本次报价采用人民币报价。本项目采用固定总价承包方式，**供应商在报价时应充分考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价的影响，可考虑一定的风险系数；所填报价格在合同实施间不因市场变化（或政策性）因素而变动。

供应商填报的固定总价包括为完成采购文件要求而发生的全部费用，即设备、标准配件、辅助材料、检测检验、专用工具、运输装卸、调试合格验收、人员培训、售后服务所需的各种费用及必要的保险（含货物保险和人身保险）、利润、税费等费用，及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险、招标代理费等所有费用的总和。凡投标供应商在报价中未列的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

**7.2本次采购采用二轮报价（最后报价）法，供应商递交的响应文件中的报价为第一轮报价，磋商过程中，后一轮报价不得高于前一轮报价，否则不能成交。第二轮报价是按照第一轮报价下浮后的报价，其中组成报价的各单项报价应按照与第二轮报价相同的下浮比例同比例下调；下浮比例=（第一轮报价-最后轮报价）/第一轮报价×100%。**

**8、响应文件**

8.1见响应文件格式。

**8.2响应文件编制要求**

8.2.1响应文件按顺序装订成册。

8.2.2如果响应文件正本与副本不符，以正本为准。响应文件应字迹清楚、内容齐全、数字准确、不应有涂改增删处。如修改时，修改处须加盖供应商公章。

8.2.3响应文件必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”、“副本”字样。响应文件正副本均须采用A4纸装订成册，不得出现散页、重页、掉页现象。

8.2.4响应文件必须按要求加盖供应商公章和法定代表人(或其委托代理人)签字或盖章。

8.2.5全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人指示进行的，或者是采购人造成的必须修改的错误。修改处须加盖供应商公章。

8.3响应文件的密封与标记

8.3.1供应商应在响应文件封皮上清楚标明“正本”或“副本”字样。

8.3.2供应商应将响应文件密封完好。

8.3.3采购人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

8.4响应文件的提交

供应商须于提交响应文件截止时间前提交响应文件等资料，逾期则不予受理。

8.5无论评审结果如何，供应商的响应文件均不退还。

**9、采购工作程序**

9.1供应商提交响应文件；

9.2对已提交响应文件的供应商进行资格审查；

9.3采购小组审阅响应文件

对通过资格审查的供应商的响应文件进行审查，采购小组依据采购文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求做出实质性响应。未对采购文件做实质性响应的供应商，不得进入具体采购程序。

9.4评审开始，采购小组成员与供应商磋商各项内容：

采购小组根据供应商的报价、响应内容及磋商的情况，给予每个正在参加磋商的供应商相同的机会。

9.4.1在磋商过程中，采购小组可以根据采购文件和磋商情况变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

9.4.2对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，采购小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

9.4.3供应商应当按照采购文件的变动情况和采购小组的要求重新提交响应文件。

9.5确定成交供应商：

9.5.1由采购小组采用综合评分法对提交最后响应文件及最后报价的供应商进行综合评分。

9.5.2推荐成交候选供应商，提交采购结果，采购人审核确定或根据采购人委托直接确定成交供应商。

**10、无效响应文件情况说明**

响应文件有下列情形之一的，应当按照无效响应文件处理：

10.1响应文件未盖章或法定代表人（或其委托代理人）未签字或盖章的；

10.2在规定的截止时间之后提交的；

10.3响应文件未密封的；

10.4不具备采购文件中规定的资格要求的；

10.5报价超过采购预算的；

10.6响应文件附有采购人不能接受的条款（如：付款方式、供货期等）；

10.7不符合法律、法规规定的其他情形。

**11、对响应文件的修正**

磋商中，对响应文件的计算错误按下述原则修正：

11.1响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

11.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

11.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

11.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

**12、有效期**

本项目有效期为90日历天，以供应商提交最初响应文件截止之日起算。

**13、履约保证金**

合同金额5%。

**第三章 项目内容及要求**

**一、项目内容**

潍坊市益都中心医院救护车采购项目。

1. **采购内容及技术参数要求：**

**数量：10台**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **车辆基础参数** | **备注/说明** |
| 1 | 整车必须是原装车身，非切割加高顶 | 保障车身稳定性、安全性 |
| 2 | 轴距mm：≥3300 |  |
| 3 | 转弯直径m：≦12.9 |  |
| 4 | ★车体尺寸mm：长≥5300，宽≥2030,高≥2400 |  |
| 5 | ★抢救舱尺寸（长×宽×高）mm：≥2800×1730×1720 |  |
| 6 | 整车整备质量kg：≦2640 |  |
| 7 | 发动机：直列四缸，增压中冷 |  |
| 8 | 燃油种类：汽油 |  |
| 9 | ★排气量mL：≥1997 |  |
| 10 | 排放标准：国Ⅵ |  |
| 11 | 轮距前/后(mm)：≦1736/1720 |  |
| 12 | 额定功率（kW/rpm）：≥149/5500 |  |
| 13 | 最大扭矩（N·m/rpm）：≥300/3000 |  |
| 14 | 变速器：五速手动 |  |
| 15 | 最高时速km/h：≥156 |  |
| 16 | 轮胎：215/65R16C |  |
| 17 | 油箱容积(L)：≥80 |  |
| 18 | ★驱动方式：前置前驱 | 18 |
| **B** | **整车标准配置** |  |
| 1 | 中控锁，遥控钥匙, |  |
| 2 | 后双开门，右侧大开度侧拉门 | 医护及病人（带担架）上车便利性考虑 |
| 3 | 驾驶员安全气囊, 司机椅六向调节，副驾驶双人座椅，驾驶员安全带未系提醒 |  |
| 4 | ★ABS+EBD（刹车自动防抱死系统、制动力自动分配系统） | 车辆安全性考虑 |
| 5 | 前排电动窗 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | 悬架系统(前/后)：麦弗逊式独立前悬/钢板弹簧非独立悬挂 |  |
| 7 | 液压助力转向系统，前后盘式制动系统 |  |
| 8 | 倒车镜 |  |
| 9 | 前挡风雨刮 |  |
| 10 | 座位数：7座 |  |
| 11 | 医疗舱右侧拉门玻璃带推拉窗（提供实物照片） |  |
| 12 | 侧窗玻璃黑色贴膜 |  |
| 13 | 带倒车影像 |  |
| **C** | **医疗舱内饰** |  |
| 1 | 全吸塑ABS材质内饰一次成型，医疗舱左侧整体式器械柜。  ★板材甲醛释放量要求：检测结果满足《GB-18580-2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛排放限量》中板材甲醛释放量要求（提供检测报告证明材料）  ★抗菌性能检测要求：检测结果满足《QB/T 2591-2003 抗菌塑料、抗菌性能试验方法和抗菌效果》中材料抗菌性要求（提供检测报告证明材料） |  |
| 2 | ★医用防静电高分子防滑地板，防水防酸防腐，易清洁消毒（提供医用地板革的甲醛释放检测报告及耐磨测试报告；要求甲醛释放量≤0.5g/L，耐磨次数≥5000； | 防腐蚀、抗老化、耐酸碱，无气体污染 |
| 3 | ★燃烧性能检测要求：检测结果满足《GB-8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级》中《难燃材料》定义检测要求（提供检测报告证明材料） | 火灾阻燃安全考虑 |
| 4 | ★医疗舱装有原厂独立空调及独立暖风（冷暖空调调节系统满足WS/T 292-2008中华人民共和国卫生行业标准。在环境温度40℃的情况下，10min医疗舱温度达到26℃。在环境温度-20℃情况下，启动加热系统15min医疗舱温度达到22℃。（提供相关证明文件） |  |
| **D** | **空调及照明系统** |  |
| 1 | 驾驶室原车空调系统 |  |
| 2 | 医疗舱可独立控制空调系统 |  |
| 3 | 医疗舱可独立控制暖风系统 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | 医疗舱安装智能新风系统 |  |
| 5 | 紫外线消毒系统 |  |
| 6 | 医疗舱顶部长条高亮LED灯4个（提供实物照片） |  |
| **E** | **中央电源分配系统** |  |
| 1 | 医疗舱总电源开关，集成在车辆点火开关上，点火开关ON档，医疗舱通电，点火开关OFF档，医疗舱整车断电 | 保障医疗舱用电设备使用的可靠性与稳定性 |
| 2 | 智能逆变电源，可提供220V和12V电源；  电器集中控制面板：可以单独控制医疗舱内电器，换气扇，暖风设备使用 |  |
| 3 | 智能逆变电源1000W，高能免维护蓄电池，可提供220V和12V电源； |  |
| 4 | 交流220V电源插座3套，2个USB插口；1个直流12V插孔 |  |
| 5 | ★救护车三重电源管理装置：静态电流测试平均值不超过7.1ma,有效节约电池能源，多重保护功能，设有交流和直流输入高低压保护、过载保护、温度保护、输出短路等（提供检测报告证明文件） |  |
| **F** | **警灯警报系统** |  |
| 1 | 驾驶室安装警报、警灯控制按扭 |  |
| 2 | 顶部警灯为一体式造型警灯，有效降低整车高度及车辆通过性。（≥6组LED爆闪灯组合）  左右两侧各 2个 LED 爆闪灯（1 蓝1白）、尾部 2 个 LED 爆闪灯（2 蓝） |  |
| **G** | **医疗舱内装置** |  |
| 1 | 前部隔断墙处医疗柜 |  |
| 2 | 驾驶室与医疗舱安装分隔墙，分隔墙上安装透明玻璃窗户。 |  |
| 3 | 医用防静电高分子防滑地板，防水防酸防腐，易清洁消毒 |  |
| 4 | 医疗柜左侧安装中央供氧系统：10升氧气瓶2个，氧气终端2个，刻度式流量湿化瓶2个 |  |
| 5 | 医疗长顶部有两个悬挂式输液瓶夹持器，承载2.5kg，顶部安装一根长条形扶手。 | 5 |
| 6 | 医疗舱中隔墙处安装与驾驶室前后对讲系统 |  |
| 7 | 医疗舱内左侧医疗柜，右侧 1个独立座椅座椅（3点安全带），并排一个连体两座座椅，1.5kg灭火器，车内配备一个安全锤。 |  |
| 8 | 配置自动上车担架1副、铲式担架一副 |  |
| 9 | 医疗舱尾部后保险杠 |  |
| 10 | 医疗舱配置不锈钢垃圾桶1个 |  |
| 11 | 灭火器及支撑架1个 |  |
| 12 | 车辆外观：救护车标识，字样按采购单位要求制作 |  |
| 13 | 医疗舱整体电源用电安全带有独立空气开关 | 用电安全短路保护 |
| **H** | 其他医疗设备 |  |
| **J** | **负压系统** |  |
|  | 1、专门用于负压救护车，避免车内污染空气外泄，并对内部污染空气净化处理后外排，保护车外环境安全，设备安装在医疗舱左侧医疗柜里面。  2、多种净化消毒组合：紫外线消毒、粗效过滤器、中效过滤器、高效过滤器、气相分子筛。  3、高效过滤器：可有效过滤病毒飞沫、气溶胶、细菌、PM2.5等污染物。  ★4、风速：无极调节，最大800m³/ h风量，适用于不同车型工况。  5、负压：压差无极调节，与车的容积及密封性相关，满足不同车型工况。  6、实时显示舱内外压差。  7、维护检修方便，可更换过滤器和分子筛耗材。  8、安装方式：立式安装，出风口朝下，无需管道。车辆底盘打孔，空气自车舱到底盘排风口排出。  9、气相分子筛：对有害气体、异味、硫化物、病菌等进行综合反应，实现化学吸收，持续净化。更加高效的去除能力，能在0.05秒内去除百余种有害气体。  外形尺寸（mm）：≤460\*325\*H650mm  电源（V/Hz）：220/50;最大功率(W)：330;压差控制范围：0-60pa  噪音（dB）：≤55;重量（kg）：≤25;外壳材质：SUS304  风量（m³/ h）：≤800;  ★提供产品的过滤效率（≥99.7%）、噪音（负压开启时噪声≤62.5dB、负压关闭时噪声≤49.7dB ）、换气次数（≥28 次/h）的检测报告； |  |

**三、付款方式**

合同生效后5日内，乙方向甲方交纳合同金额5%的履约保证金；车辆验收合格后，甲方5个工作日内一次性支付100%合同款；合同签订之日起一年后，无质量问题，甲方退还乙方履约保证金。

**四、供货期要求**

合同签订后15个工作日内供货完毕。

1. **质保期**

底盘车三年或六万公里，先到一项为准；改装部分及车载设备质保一年。

**六、其他要求**

1、采购文件所列示的产品技术要求及各项指标，应理解为对产品的要求。对于采购文件中所列技术参数，仅表示采购人对该采购产品的技术功能配置的选择期望或功能描述，供参考，并不意味着采购人否决满足采购文件要求的其他产品的投标。供应商应根据其投标产品特点、技术参数、功能配置选择其投标产品，并能提供其产品满足采购文件要求的相应证明材料。

2、供应商应如实在响应文件中的“偏离表”中注明所投产品与采购文件技术要求的偏离情况。

3、供应商须提供所投的产品的规格型号、品牌等。所投的产品必须为原装、正规厂家生产，符合国家质量检测标准，具有该产品的出厂标准或鉴定报告等相关资料。

**第四章 合同文件格式**

**采购合同**

**项目名称:**

**项目编号:**

**甲  方:潍坊市益都中心医院**

**乙  方:**

潍坊市益都中心医院（甲方）所需潍坊市益都中心医院救护车采购项目在潍坊市益都中心医院进行采购。经采购小组确定 （乙方）为该项目成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目竞争性采购文件的规定，经平等协商达成合同如下：

**一、合同文件**

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目采购文件

（二）成交供应商响应文件

（三）合同格式、合同条款

（四）成交供应商在评审过程中做出的最后报价及有关澄清、说明或者补正文件

（五）成交通知书

（六）本合同附件

**二、采购内容**

本合同所提供的采购内容详见：项目内容及要求。

**三、合同金额**

根据上述合同文件要求，合同金额为￥ ，大写： 。

乙方开户单位：

开户银行：

帐号：

**四、付款途径**

□国库支付   ☑甲方支付  □国库与甲方共同支付

财政拨款  / 元    财政专户资金  /   元

自筹资金     元

**五、付款方式**

**六、供货期**

注：货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

**七、质量**

1、货物的质量应符合采购文件、响应文件及乙方在评审过程中做出的书面说明或承诺；货物的质量还应符合国家对环保和节能产品的要求。

2、质保期：

**八、包装**

货物的包装应符合国家或行业包装标准，如没有国家或行业包装标准，应当采取足以保护货物的包装方式。

**九、运输要求**

乙方应确保货物按本合同的规定运输，运输及相关费用由乙方承担。

**十、知识产权**

乙方应保证甲方在中国境内使用产品或产品的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

**十一、验收**

货物到位后，甲方和乙方在5个工作日内共同检验货物的质量状况和数量，如货物需要安装、调试，则由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合，安装调试后5个工作日内，甲、乙双方应按照合同要求验收，并共同在《设备质量验收单》上签字确认。

对货物的质量问题，甲方应在实际发现之日起5日内向乙方提出，乙方应无条件予以解决，5日内不能解决的，免费更换为甲方指定品牌。

**十二、售后服务**

乙方应按采购文件、响应文件及乙方在询标、评审过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快捷、优质的售后服务。

货物验收时须同时提供产品的质量保证书、出厂合格证等。不提供或提供不全的不予验收。

**十三、合同生效**

本合同为附条件生效合同，除双方签字盖章，还应满足以下条件：

乙方应提交：/。

**十四、违约**

甲方未按合同约定履行义务，给乙方造成经济损失的，甲方应予以赔偿；因甲方责任造成货物供应延期的，合同供货期顺延。

乙方不能按合同规定的交货时间进行交货，每逾期一天按合同总价款的1％向甲方支付违约金。

货物质量达不到规范要求的，甲方有权要求重新发货，其相应费用由乙方承担，影响供货期的，由乙方承担违约责任。

其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规为准，无相关规定的，双方协商解决。

**十五、不可抗力**

双方中任何一方因法定不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在10日内提供相应证明。

未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

**十六、争议**

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成依法向甲方所在地人民法院起诉。

**十七、补充协议**

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式十份，具有同等法律效力。

甲 方：（盖章） 乙 方：（盖章）

地 址： 地 址：

法定代表人或 法定代表人或

委托代理人（签字或盖章）： 委托代理人（签字或盖章）：

电 话： 电 话：

签订日期： 年 月 日

**第五章 响应文件格式**

**（正/副本）**

**潍坊市益都中心医院救护车采购项目**

# **响 应 文 件**

**供 应 商: （公章）**

**法 定 代 表 人**

**或其委托代理人： （签字或盖章）**

**年　　月　 　日**

**1、声明函**

致：潍坊市益都中心医院

1、根据你方编号为 （项目编号） 的（项目名称）采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的采购须知、合同条款、要求标准及其他有关文件后，愿按照采购文件中的要求，提供报价内容。明细详见报价一览表。

2、如我方成交，我方承诺按采购文件规定的供货期完成本次采购任务。

3、如我方成交，我方保证按照采购文件中确定的服务要求，严格执行服务规范、标准。

4、我方保证采购文件中所提供的资料数据的真实性、合法性、有效性，并同意采购人保留在合同签署前对其进行验证的权力。

5、我方同意所提交的响应文件在“采购须知”规定的有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

地址： 邮编：

电话： 传真：

日期： 年 月 日

**2、报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| **第一轮总报价（元）** | 小写：  大写： |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

供应商： （公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**3、****法定代表人资格证明书**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

供应商： (公章)

日期： 　年 月 日

身份证正反面复印件

**4、法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权委托 （供应商名称） 的 （姓名） 为我公司签署 （项目名称） 的响应文件的唯一法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容及依据磋商结果所签署的合同。

委托代理人无权转委托，特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

身份证号： 职务：

供应商： (公章)

法定代表人：

授权委托日期： 年 月 日

身份证正反面复印件

**5、分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 技术参数 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总价（元）** | | | | | | |  |  |

**注：供应商根据自身情况如实填写本表。**

供应商： （公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**6、类似项目业绩表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 合同  金额（元） | 实施  时间 | 完成  情况 | 委托单位联系人及电话 | 合同主要内容 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：**

**（1）后附合同等复印件，如被发现虚假将取消成交资格。**

**（2）若项目内容不明确，根据评审办法中的要求后附相关的证明材料。**

**7、偏离表**

**7.1、无偏离或正偏离表（无偏离项或正偏离项填写本表）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件对应 | 偏离情况 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

**注：供应商根据评审办法中的“需求响应”，如实填写本表。**

**7.2、未标注“★”项负偏离表（未标注“★”项的负偏离填写本表）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件对应 | 偏离情况 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| **备注：**未标注“★”的负偏离共 项 | | | | |

**注：供应商根据评审办法中的“需求响应”，如实填写本表。**

**7.3、标注“★”项负偏离表（标注“★”项的负偏离填写本表）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件对应 | 偏离情况 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| **备注：**标注“★”的负偏离共 项 | | | | |

**注：供应商根据评审办法中的“需求响应”，如实填写本表。**

**8、备品备件、易损件**

**8.1 投标总价内的备品备件、易损件明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单 价 | 存放地点 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明：请注明备品、备件的存放地点，没有注明视为放在采购人处。

**8.2 投标总价外长期优惠供应的备品备件、易损件明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

供应商： （公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**9、信用承诺书**

我单位 （单位名称） 响应 （项目名称） 项目采购文件要求，对本单位信用情况郑重承诺如下：

截至采购截止时间，我单位未被“信用中国” 网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被限制参加政府采购活动。

投标截止时间前3年内在经营活动中无重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、被列入政府采购黑名单等行政处罚）。

若我单位提供虚假承诺，我单位同意所递交的响应文件作无效处理，并愿意接受相关部门公开通报，按照有关法律法规规定接受处罚，由此造成的一切经济责任和法律责任由我单位自行承担。

供应商： （公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**10、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书**

（采购人名称）

根据（项目名称） （项目编号） 采购文件的要求，我方在参与磋商前已详细阅读并根据要求作出以下承诺：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺！

供应商： （公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**11、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书**

本承诺书声明：本公司参与贵方组织 的项目（项目编号： ）作出如下承诺：

本公司完全具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力，随时接受采购人的检查验证。如违反上述承诺，本公司将按照政府采购法有关规定接受处罚，并通过山东省和青州市相关政府采购媒体予以公布。

其他需要说明的事项（如无可不填报）：

特此承诺。

供应商： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**12、不参与围标串标承诺书（供应商）**

本人作为经授权的投标人代表，清楚知晓我单位本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法依规参与本项目竞争。

二、我单位和我本人在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施围标串标投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人法律责任，连同本人所在投标单位接受监管部门作出的相应行政处罚和失信惩戒。

供应商： （公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**13、技术部分**

**（供应商根据评审办法详细编制）**

**14、服务部分**

**（供应商根据评审办法详细编制）**

**15、营业执照等材料**

**16、采购文件要求或供应商认为需要提供的其他资料**

**第六章 评审办法**

**一、评审原则**

1、本次采购遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。采购小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理，并告知提交响应文件的供应商。

2、评审报告应当由采购小组全体人员签字认可。采购小组成员对评审报告有异议的，采购小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的采购小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由采购小组书面记录相关情况。采购小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

3、采购小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐前三名成交候选供应商，并编写评审报告。采购小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价得分由高到低顺序排列；若得分相同且评审报价相同的，按技术部分的优劣程度排列。

4、在评审过程中采购小组发现供应商的总报价明显低于其他供应商的报价，且其总报价可能低于其成本的，可要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明并提供证明材料的，采购小组有权认定该供应商以低于成本价投标，报价严重不平衡、不合理，其响应文件将作为无效处理。

1. **评审办法**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审因素** | **评分点** | **分值** | **评分方法** |
| 价格分  （30分） | 报价 | 30 | 以满足采购文件要求且最终报价最低的报价为基准价，其价格分为满分30分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=（基准价/最后报价）×30%×100。报价超过采购预算其报价无效。 |
| 技术部分  （50分） | 需求  响应 | 10 | 评价供应商所投产品的技术参数、性能以及对采购文件各项技术参数要求的响应程度评分，完全满足的得10分，基础参数不满足或未响应的每项扣0.5分，★项为重点评分项，不满足或未响应的每项扣1分，扣完为止。 |
| 投标产品综合性能 | 40 | 1、所投车辆的主要技术指标及性能明显高于采购要求得10分，符合采购要求得7分，只满足基本采购要求得4分，无相关内容本项不得分。 |
| 2、所投车辆的质量配置稳定性、安全性高于采购要求得10分，质量配置稳定性、安全性符合采购要求得7分，只满足基本采购要求得4分，无相关内容本项不得分。 |
| 3、所投车辆的车载医疗设备，配置齐全、安全可靠性高于采购要求得10分，配置齐全、安全可靠性符合采购要求得7分，只满足基本采购要求得4分，无相关内容本项不得分。 |
| 4、备品备件种类齐全、数量充足，制定损坏及时更换的方案和承诺。方案和承诺完善的得10分，方案和承诺较完善的得7分，一般得4分，无相关内容本项不得分。 |
| 服务部分  （20分） | 供货  方案 | 6 | 1、评价供应商的供货方案，方案完善合理可行得6分，较完善合理可行得4分，一般得2分，无相关内容本项不得分。 |
| 售后服务及承诺 | 14 | 2、评价供应商的承诺和使用培训方案，承诺和培训方案完善合理可行得7分，承诺和培训方案较完善合理可行得5分，一般得3分，无相关内容本项不得分。 |
| 3、评价供应商提供的服务保障体系：技术服务力量、服务内容、突发事故应急措施、服务响应时间等。体系完善合理的得7分，体系较完善合理的得5分，一般得3分，无此项描述的不得分。 |