潍坊市益都中心医院

新院区物流系统水平线开检修口项目招标文件

一、项目概况

1.名称：新院区物流系统水平线开检修口项目

2.项目地点：潍坊市益都中心医院新院区。

二、技术指标要求

（一）项目内容

新院区物流系统水平线开检修口项目，项目内容具体见清单。

（二）项目标准及要求

1、规格：1000mm\*1500mm、800mm\*600mm、 500mm\*300mm三种。

2、材质要求：订制铝板。

3、厚度要求：0.7mm或0.6mm,不能低于0.6mm。

4、保修要求：整体保修一年。接到报修电话后2小时内响应，维保工程师8小时到达故障现场。

1. 付款方式

工程安装验收完成一周内付80%，尾款20%于一年质保期满一周内付清。

1. 工期要求

20个日历日

五、产品参数施工工艺要求

1.名称

新院区物流系统水平线开检修口项目

2.招标文件要求:

1. 投标函
2. 技术负责人资质证件
3. 同类项目业绩
4. 服务质量保证及服务措施

6、投标单位简介及相关资质证明材料

（1）单位简介

（2）营业执照

（3）基本账户资质证书（开户许可证）

（4）资质证书

（5）法定代表人资质证书

（6）法人授权委托书

（7）无重大违法记录声明书

（8）近三个月投标人的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保证资金的相关材料

（9）信用承诺书

7、投标人账户信息表

六、预算金额（或项目控制价）

项目预算金额（人民币）：84070元。

七、现场报名时间及地点

1.报名时间：2022年10月17日8时至10月20日17时30分。

2.报名地点：潍坊市益都中心医院（新院区）固定资产管理办公室。

3.递交投标资料截止时间: 2022年10月 21日9时00分。

八、开标时间及地点

1.开标时间：2022年10月 21 日9时00分。

2.地点：潍坊市益都中心医院（新院区）第五会议室。

九、联系方式

招标人：潍坊市益都中心医院。

地址：青州市将军山路5168号固定资产管理办公室。

联系人：王科长 联系方式：0536-3567805。

十、其它

投标人员准备投标资料正本1份，副本5份。

十一、拟采用的评审方法

自主报价是指投标人在综合考虑本单位各项成本费用并符合相关规定基础上确定的投标报价，但是高于招标控制价的报价为无效报价；

十二、中标

根据清单综合报价，确认1家中标单位，符合相关规定基础上价格低者中标。

十三、本项目代扣审计费800元。

潍坊市益都中心医院

2022年10月14日