潍坊市益都中心医院

老院区查体中心弱电桥架采购项目招标文件

一、项目概况

1.名称：老院区查体中心弱电桥架采购项目

2.项目地点：潍坊市益都中心医院老院区

二、技术指标要求

（一）项目内容

老院区查体中心弱电桥架。

（二）项目标准及要求

桥架

1、材质：喷塑钢板弱电桥架

2、规格：150\*75\*厚2.0mm

3、包含桥架安装的全部内容

1. 付款方式

**工程安装验收合格经审计完成一周内付80%，尾款20%于三年质保期满一周内付清。**

1. 工期要求

**30个日历日**

五、产品参数施工工艺要求

1.名称

老院区查体中心弱电桥架

2.招标文件要求:

1. 投标函
2. 评价人员、技术负责人资质证件
3. 同类项目业绩
4. 服务质量保证及服务措施

6、投标单位简介及相关资质证明材料

（1）单位简介

（2）营业执照

（3）基本账户资质证书（开户许可证）

（4）资质证书

（5）法定代表人资质证书

（6）法人授权委托书

（7）无重大违法记录声明书

（8）近三个月投标人的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保证资金的相关材料

（9）信用承诺书

7、投标人账户信息表

六、预算金额（或项目控制价）

项目预算金额（人民币）：46213元。

七、报名时间及地点

1.报名时间：2022年10月21日至10月26日17时30分。

2.报名地点：潍坊市益都中心医院固定资产管理办公室。

3.递交投标资料截止时间: 2022年10月27日10时。

八、开标时间及地点

1.开标时间：2022年10月27日10时。

2.地点：潍坊市益都中心医院新院区第五会议室。

九、联系方式

招标人：潍坊市益都中心医院。

地址：青州市将军山路5168号固定资产管理办公室。

联系人：王科长 联系方式：0536-3567805。

十、其它

投标人员准备投标资料正本1份，副本5份。

十一、拟采用的评审方法

自主报价是指投标人在综合考虑本单位各项成本费用并符合相关规定基础上确定的投标报价，但是高于招标控制价的报价为无效报价；

十二、中标

根据清单综合报价，确认1家中标单位，符合相关参数规定基础上价格低者中标。

十三、本项目代扣审计费700元

潍坊市益都中心医院

2022年10月21日